**Технические характеристики:**

Станки модели 7д36 предназначены для обработки плоских горизонтальных поверхностей , подрезки вертикальных поверхностей и строжки канавок

Класс точности Н
Рабочая поверхность стола мм 710х450
Ширина стола мм 450
Ход ползуна мм 150 - 700
Мощность главного привода кВт 7,5
Макс.сечение резца - 40х25мм,
Премещение стола - 700мм
Вес (кг) 3400
Завод производитель Гомельский стакостроительный завод им. Кирова, РУП
Габариты (мм) 2850х1680х1840