**Технические характеристики гильотинных ножниц НД3316г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **НД3316г** |
| **Основные параметры ножниц** |  |
| Наибольшая толщина разрезаемого листа при σ BP 50 кг/мм 2, мм | 4,0 |
| Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм | 2000 |
| Число холостых ходов ножа в минуту не менее | 65 |
| Число ходов ножа прирезке материала наиболших размеров, мин-1 | 33 |
| Угол наклона подвижного ножа в градусах | 65 |
| Ход ножа, мм | 1°19' |
| Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм | 630 |
| Число режущих кромок ножа | 4 |
| Размеры стола, мм | 495 х 2350 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 2270 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 940 |
| Максимальное усилие реза, кН |  |
| Усилие прижима, кН | 930 |
| Режимов работы | 4 |
| Тип муфты-тормоза | УВ3132 |
| **Электрооборудование** |  |
| Количество электродвигателей | 1 |
| Электродвигатель, кВт (об/мин) | 5,6 (1390) |
| Электродвигатель привода заднего упора, кВт | нет |
| Ящщик управления | Я9101-32-73-УХЛ4 |
| **Габарит и масса ножниц** |  |
| Габарит ножниц (длнна х ширина х высота), мм | 2850 х 1635 х 1600 |
| Масса ножниц, кг | 3250 |