**ВМС-2А**

**Технические характеристики:**

Станки модели вмс-2а предназначены для нарезания трубной цилиндрической и метрической резьбы на водогазопроводных трубах, круглом прокате из черных, цветных, нержавеющих металлов.

Диаметр нарезаемой резьбы 0,5...2,5 дюймов  
Шаг нарезаемой резьбы 3 мм  
Длина нарезания без зенкера 120 мм  
Длина нарезания с зенкером 65 мм  
Количество скоростей шпинделя 4  
Частота вращения шпинделя 214, 132, 104, 64 об./мин  
Диаметр отверстия в резьбонарезной головке 79 мм  
Диаметр отверстия в шпинделе 45 мм  
Мощность электродвигателя 3 кВт  
Частота оборотов электродвигателя 1500 об./мин  
Габаритные размеры 1500х750х1160 мм  
Масса 570 кг