**Технические характеристики:**

Станки модели 6720вф2 предназначены для горизонтального фрезерования цилиндрическими, дисковыми, фасонными фрезами и вертикального фрезерования торцевыми, коническими и шпоночными фрезами различных деталей под различными улами

Год начала выпуска: 1985
Класс точности: В
Длина рабочей поверхности стола, мм 500
Ширина стола, мм 200
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм 320\_320
Min частота вращения шпинделя об/м: 40
Max частота вращения шпинделя, об/м: 2240
Мощность, кВт: 2,2
Размеры (Д\_Ш\_В), мм: 1650\_1550\_1770
Масса станка с выносным оборудованием, кг: 1500