**Технические характеристики:**

Станки немецкие "HECKERT" модели fss315 предназначены для фрезерования в традиционном и автоматическом цикле.

Размеры рабочей поверхности стола, мм 315х1250  
Количество Т-образных пазов 4  
  
Перемещение стола, мм  
  
по оси Х (продольное) 850  
по оси Y (поперечное) 270  
по оси Z (вертикальное) 355  
  
Числа оборотов фрезерного шпинделя  
  
Кол-во ступеней 18  
Диапазон (об./мин) 45…2240  
  
Поворот стола в град. 45  
Допустимая масса детали (включая зажимн. устройство), кг 1000  
Мощность привода фрезерного шпинделя, квт 5,5  
Мощность привода подач, квт 1,5  
Масса станка, кг 2800  
Габаритные размеры станка, мм (длина х ширина х высота) 1930x1850x1995