**Технические характеристики 7А33**

|  |  |
| --- | --- |
| Серия |  |
| Пределы частоты вращения шпинделя Min об/мин | 13 |
| Пределы частоты вращения шпинделя Max об/мин | 1600 |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82, (Н,П,В,А,С) | Н |
| Число инструментов в магазине | 50 |
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
| Ширина стола, мм | 280 |
| Ход ползуна, мм | 320 |
| Мощность двигателя кВт | 3 |
| Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) | 1770\_900\_1540 |
| Масса | 900 |