**Технические характеристики:**

Станки модели 7307 предназначены для обработки строганием как плоских, так и фасонных горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей, а также прорезания пазов и канавок

Длина рабочей поверхности стола, мм 710
Ширина стола, мм 450
Наибольший ход ползуна, мм 720
Серия 1977
Снятие 1984
Аналог 7В36
Замена 7307Г
Точность Н
Мощность 5,5
Габариты 2980x1400x1665
Масса 2800