**Технические характеристики:**

Станки модели 7307 предназначены для обработки строганием как плоских, так и фасонных горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей, а также прорезания пазов и канавок

Длина рабочей поверхности стола, мм 710  
Ширина стола, мм 450  
Наибольший ход ползуна, мм 720  
Серия 1977  
Снятие 1984  
Аналог 7В36  
Замена 7307Г  
Точность Н  
Мощность 5,5  
Габариты 2980x1400x1665  
Масса 2800