**Технические характеристики Листогибочный пресс гидравлический ИБ1430Б-01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Листогибочный пресс** | **ИБ1430Б** | **ИБ1430Б-01** | **ИБ1430Б-02** |
| Номинальное усилие пресса, кН | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина стола и ползуна, не менее, мм | 4000 | 3200 | 2400 |
| Расстояние между стойками, не менее, мм | 3150 | 2500 | 2000 |
| Ширина стола, не более, мм | 200 | 200 | 200 |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет) не менее, мм | 250 | 250 | 250 |
| Наибольший ход ползуна с учетом регулировки, не менее, мм | 190 | 190 | 190 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, не менее, мм | 100 | 100 | 100 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном, не менее, мм | 400 | 400 | 400 |
| Скорость ползуна, не менее, мм\сек.  При холостом ходе  При рабочем ходе  При возвратном ходе | 82  8,2  40 | 82  8,2  40 | 82  8,2  40 |
| Наибольшая величина перемещения заднего упора, мм | 750 | 750 | 750 |
| Масса пресса, не более, кг | 8220 | 7500 | 6800 |