**Технические характеристики пресса однокривошипного механического К2322:**

Усилие пресса............................................................16 т.
Число ходов ползуна.................................................120/мин.
Регулировка межштампового пространства...........45 мм.
Ход ползуна................................................................10-55 мм.
Вес станка...................................................................1188 кг.
Габариты.....................................................................1060х1130х1870 мм.