**Технические характеристики пресса однокривошипного механического К2322:**  
  
Усилие пресса............................................................16 т.  
Число ходов ползуна.................................................120/мин.  
Регулировка межштампового пространства...........45 мм.  
Ход ползуна................................................................10-55 мм.  
Вес станка...................................................................1188 кг.  
Габариты.....................................................................1060х1130х1870 мм.