**Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый КД2128**

**Технические характеристики**

Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый КД2128 Предназначен для изготовления деталей из листового материала с использованием операций холодной штамповки: вырубки, пробивки отверстий, гибки, неглубокой вытяжки и т.д. Применяется в заготовительных цехах предприятий автомобильной, тракторной, приборостроительной, радиоэлектронной и других отраслей с крупносерийным и массовым характером производства.

Номинальное усилие, кН 630
Ход ползуна, мм 100
Мощность двигателя главного движения кВт 8,3
Размер стола ширина/длинна мм 480/710
Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 1450\_1730\_2880
Масса кг 5900